Печь «ПЕЧЁРА» предназначена для обогрева мобильных сооружений.
Печь «ПЕЧЁРА» - это цельносварная конструкция из нержавеющей стали марок AISI 409 и 430 которая обладает высокой теплопроводностью и низким коэффициентом термического расширения по сравнению с никельсодержащими сталями. 

Печь состоит из двух камер сгорания: нижней камеры – камеры газификации и верхней камеры – камеры дожигания газов. В боковых стенках имеются инжекторы-дожигатели. Если у Вас появилось дымление через инжекторы, Ваш дымоход либо не соответствует по высоте, либо засорен. Печь оборудована двумя регуляторами: на дверце (регулятор мощности) и на дымоходном патрубке сзади печи (регулятор-газификатор).
Коэффициент полезного действия Печи «ПЕЧЁРА» - до 75%. 

1. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
	Габаритные размеры печи

	Высота, см
	48 

	Ширина, см
	36

	Длина, см
	59,5

	Глубина, см
	40

	Масса печи, кг
	15 

	Диаметр дымохода, см
	8 


Топливо. Печь «ПЕЧЁРА» работает на всех видах твердого топлива: дерево, древесные отходы, картон, торфяные брикеты. Лучше всего и применять крупные круглые поленья длиной с саму печь (колоть дрова не надо). Во всех случаях надо стремиться заполнить весь объем нижней камеры сгорания – только при этом условии достигается период непрерывной работы на одной закладке топлива 6 – 8 часов. 

2. УСТАНОВКА ПЕЧИ. 

Установку печи и монтаж дымохода необходимо  проводить с соблюдением требований настоящего руководства, действующих норм и правил пожарной безопасности.

УСТАНОВКА
Устанавливать печь рекомендуется не ближе 1 метра от стен и горючих поверхностей (дерево, обои и т.д.), на минимальном расстоянии от имеющегося дымохода (при его наличии), а свободное расстояние перед топкой должно быть не менее  1,25 м. Расстояние до горючих поверхностей может быть сокращено до 200 мм., если горючие материалы покрыть
штукатуркой толщиной 25 мм. или металлическим листом поверх слоя теплоизоляционного материала.
ФУНДАМЕНТ 
Для лучшей циркуляции воздуха через систему труб, приподнимите печь минимум на 200 мм. от уровня пола и установите на основание из кирпича, плит. камня или другого не горючего материала. Перед топкой для обеспечения пожарной безопасности должен находиться металлический лист размерами 500х700 мм., расположенный широкой стороной к печи. 
ДЫМОХОД 
Дымоходы могут быть выполнены из металлических труб, толщиной стенки не менее 0,5 мм. ВНИМАНИЕ! Труба Вашего дымохода должна быть выше конька крыши Вашего дома. Если крыша плоская, труба должна подниматься на 0,5 м. над ней.
Рекомендуемая высота дымохода – 4 м. 

3. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПЕЧИ. 

После установки печи убедитесь в герметичности сочленений дымового канала и в наличии тяги. Для этого к открытой дверце топки поднесите полоску тонкой бумаги или пламя свечи. Отклонение их в сторону топки свидетельствует о наличие тяги. 
РАСТОПКА. Перед разжиганием установите регулятор мощности и регулятор-газификатор в полностью открытое положение. Затем используя бумагу и щепу растопите печь. РЕГУЛИРОВКА. После того как огонь разгорелся, вы накладываете основное топливо, стараясь максимально заполнить объем нижней камеры. После того как основное топливо разгорелось и труба дымохода прогрелась (15 – 20 минут), вы обязаны закрыть регулятор-газификатор, как минимум, на 45 градусов от его продольного положения. Тем самым вы переводите печь в режим газификации. Положение    регулятора-газификатора, обеспечивающее наилучший процесс газификации, индивидуально для каждой высоты дымохода.

4. ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
-    Складировать топливо непосредственно перед дверкой топки.
-    Разжигать печь легковоспламеняющимися жидкостями.
-    Применять уголь, кокс и другие виды высоко калорийного топлива.
-    Оставлять печь без присмотра на продолжительное время. 

5. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
1.    Печь отопительная «Печёра» - 1 шт.
2.    Отвод 900  – 1 шт.
3.    Труба – 5 шт.
4.    Опора – 2 шт.
5.    Настоящее руководство – 1 шт. 

6. ГАРАНТИИ. 

Производитель гарантирует нормальную работу печи в течение гарантийного срока при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, предусмотренных настоящей инструкцией.
Гарантийный срок эксплуатации изделия – 12 месяцев со дня продажи.
В течение гарантийного срока все обнаруженные потребителем неисправности устраняются бесплатно.
При утере данной инструкции потребитель лишается права на бесплатный ремонт изделия.

